DR：2020/04/11

　機器設定 / ルーター

**ルーター　設定管理**

**（BUFFALO　Air　Station）**

|  |  |
| --- | --- |
| 機種・外部設定 | |
| 機　種　名 | ABC-123 |

|  |  |
| --- | --- |
| 管理設定 | |
| ユーザー名 | admin |
| パスワード | password |

|  |  |
| --- | --- |
| ネットワーク設定 | |
| LAN側ＩＰアドレス/マスク長 | 192.168.1.1/24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PPPoE設定 | | |
| メインセッション | | 接続先1 |
| 使用するセッション | | 接続先1,接続先2 |
| 接  続  先  ① | 接続ユーザー名 | abc123@ocn.ne.jp |
| 接続パスワード | xyz789 |
| 認証方式 | PAP+CHAP |
| 接続モード | 常時接続 |
| ＤＮＳサーバーアドレス | ---- |
| ＩＰアドレス指定 | 指定しない |
| 接  続  先  ② | 接続ユーザー名 | ABC123@XYZ789 |
| 接続パスワード | XYZ789 |
| 認証方式 | PAP+CHAP |
| 接続モード | 要求時接続、自動切断まで1800秒 |
| DNSサーバーアドレス | ---- |
| ＩＰアドレス指定 | 指定しない |

|  |  |
| --- | --- |
| ＤＨＣＰ設定 | |
| ＤＨＣＰサーバー機能 | 有効 |
| 割り当て開始ＩＰアドレス | 192.168.1.2 |
| 割り当て終了ＩＰアドレス | 192.168.1.11 |
| ＤＮＳサーバーアドレス | 192.168.1.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| ＤＮＳ設定 | |
| AAAA送信抑制・エラー応答機能 | 無効 |

|  |  |
| --- | --- |
| ＮＡＰＴ設定 | |
| 動的ＮＡＰＴ機能 | 有効 |