DR：2020/04/11

　機器設定 / 無線

**無線ＨＵＢ　設定管理**

**（BUFFALO　Air　Station）**

|  |
| --- |
| 機種・外部設定 |
| 機　種　名 | ABC-123 |
| 本体モード切替スイッチ | BRIGDEモード |

|  |
| --- |
| 管理設定 |
| エアステーション名 | abc123 |
| 管理ユーザー名 | admin |
| 管理パスワード | password |

|  |
| --- |
| ＬＡＮ設定 |
| LAN側IPアドレス | 手動設定 |
| ＩＰアドレス | 192.168.1.200 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |

|  |
| --- |
| 無線設定 – WPS |
| ＷＰＳ機能 | 使用しない |

|  |
| --- |
| 無線設定 – AOSS |
| 本体側AOSSボタン | 使用しない |

|  |
| --- |
| 無線設定 – 基本（11n/g/b） |
| 無線機能 | 使用する |
| 無線チャネル | 自動 |
| 倍速モード | 11n/b通常モード（20MHz） |
| ＡＮＹ接続 | 許可しない |
| ＳＳＩＤ | abcd1234 |
| 無線の認証 | WPA/WPA2 mixed mode -PSK |
| 無線の認証暗号化 | TKIP/AES mixed mode |
| WPA-PSK（事前共有キー） | xyz789 |

|  |
| --- |
| 無線設定 – MACアドレス制御 |
| 無線パソコンの接続（11n/g/b） | 制限する |
| 登録リスト | ① | 12:34:56:78:9A:BC　（ＡＢＣ用パソコン） |
| ② | 56:78:9A:BC:DE:F0　（ＸＹＺ用スマホ） |
| ③ |  |
| ④ |  |
| ⑤ |  |
| ⑥ |  |
| ⑦ |  |
| ⑧ |  |
| ⑨ |  |
| ⑩ |  |
| ⑪ |  |
| ⑫ |  |
| ⑬ |  |
| ⑭ |  |
| ⑮ |  |
| ⑯ |  |