DR：2020/04/11

　機器設定 / サーバー

**ＮＡＳ　設定管理**

**（BUFFALO　Link　Station）**

|  |  |
| --- | --- |
| 機種・外部設定 | |
| 機　種　名 | ABC-123 |

|  |  |
| --- | --- |
| 基本 | |
| ステーション名 | abc123 |
| ログイン名 | admin |
| パスワード | password |

|  |  |
| --- | --- |
| ネットワーク | |
| ＩＰアドレス | 192.168.1.150 |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.1.1 |
| 優先ＤＮＳ | 192.168.1.1 |
| 代替ＤＮＳ |  |
| ネットワーク参加方法 | ワークグループ |
| ワークグループ名 | ABC123 |

|  |  |
| --- | --- |
| ディスク管理 | |
| ＲＡＩＤ設定 | RAID-1 |
| ＲＡＩＤメンテナンス機能 | 使用しない |
| 障害発生時のシャットダウン | 行う |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 共有フォルダー管理 | | |
| 共有フォルダー | ① | ABC-Head （事業の本部） |
| ② | ABC-Labo （事業の現場） |
| ③ |  |
| ④ |  |
| ⑤ |  |
| ⑥ |  |
| ⑦ |  |
| ⑧ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| グループ管理 | | |
| グループ設定 | ① | ABC-Staff （事業の社員） |
| ② |  |
| ③ |  |
| ④ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ユーザー管理 | | |
| ローカルユーザー | ① | abc123 （鈴木 太郎） |
| ② | xyz789 （田中 次郎） |
| ③ |  |
| ④ |  |
| ⑤ |  |
| ⑥ |  |
| ⑦ |  |
| ⑧ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| メンテナンス | |
| ＵＰＳ連動機能 | 使用する |
| ＵＰＳ接続方式 | UPS接続/オムロン製 |
| 電源異常時のシャットダウン条件 | 電源異常が「１」分間続いた場合 |
| シャットダウン後のＵＰＳ動作 | 停止しない |